Informacja o kontrolach zewnętrznych w jednostce organizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr15

 w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach) | Zalecenia pokontrolne | Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych |
| 1. | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży | Ocena stanu sanitarnego przedszkola, warunków pobytu dla dzieci 6 – letnich, przestrzeganie strefy bezdymnej, dokumentacja zakładu  | 26.02.2019r. | Warunki pobytu dla dzieci 6 – letnich są prawidłowe, plac zabaw wyposażony w piaskownicę właściwie zabezpieczony teren ogrodowy wolny od zanieczyszczeń, dokumentacja pracowników do celów sanitarno – epidemiologicznych jest aktualna. Strefa bezdymna jest oznakowana i przestrzegany jest zakaz palenia. W łazienkach gr. II i V są plamy zaciekowe na suficie. | Likwidacja plam zaciekowych na sufitach w gr. II i V oraz likwidacja pleśni przy oknie | Plamy zaciekowe oraz pleśń zostały zlikwidowane i pomalowane w zalecanym terminie tj. do 15.05.19 r.  |
| 2. | OLITOM Tomasz Żórawski, ul. Wierzejska 94, Piotrków Tryb. | Przegląd węży hydrantowych, badanie sieci hydrantowej wewnętrznej, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego | 14.05.2019r. | Wszystkie badania wykazały prawidłowy stan urządzeń i sieci. | Brak zaleceń | - |
| 3. | Zakład KominiarskiAndrzej OgłuszkaUl. Sienkiewicza 5, Piotrków Tryb. | Okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych | 24.05.2019r. | Przewody kominowe wentylacyjne drożne, podłączenia urządzeń wentylacyjnych prawidłowe, przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych zgodny z wymogami mierzony atestowanym anemometrem typu A-1200M2. Przewody i podłączenia nadają się do użytku. Zaleca się naprawę kominów ponad dachem budynku (odpada tynk), uszczelnienie kratek wentylacyjnych z kominami w salach, montaż siatek zabezpieczających na głowicach kominowych | Zaleca się naprawę kominów ponad dachem budynku (odpada tynk), uszczelnienie kratek wentylacyjnych z kominami w salach, montaż siatek zabezpieczających na głowicach kominowych | Kominy ponad dachem budynku zostały wyremontowane |
| 4.  | ANGROM Sp. z o.o. ul. Okrężna 8, GliwiceRoman GrześRoman Grześ | Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynkuOkresowa kontrola instalacji gazowej | Czerwiec 2019 r.Czerwiec 2019 r. | Kontrola wykazała prawidłowy stan techniczny budynkuKontrola wykazała prawidłowo działającą instalację gazową | Brak zaleceń według stopni pilności remontu elementów budynku.**W przyszłości** należy uzupełnić drobne ubytki tynku na elewacji, w otworach wentylacyjnych stropodachu zamontować siatki, ująć w planach remontowych termomodernizację budynku. Na bieżąco do konserwacji według potrzeb elementy ogrodzenia, obróbek blacharskich, pokrycie dachowe, drzwi i bramy, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja c.o. i c.w.u., wymienić 1 drzwi, uzupełniać ubytki w chodniku odnowić elewację.Brak zaleceń |  |
| 5. |