Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia.....................

Informacja o kontrolach zewnętrznych

w jednostce organizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

w II półroczu 2020r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach) | Zalecenia pokontrolne | Informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych |
| 1. | Zakład kominiarski | Sprawdzenie stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku | 06.08.20r. | Przewody i podłączenia nadają się do użytku | Montaż siatek na przewodach kominowych na dachu budynku |  |
| 2. | Zakład kominiarski | Przegląd techniczny instalacji gazowej | 26.08.20r. | Stan techniczny oceniono jako dobry | Rozważyć możliwość montażu detektorów CO przy urządzeniach grzewczo-gazowych |  |
| 3. | Olitom Zabezpieczenia Pożarowe | Przegląd techniczny sprzętu pożarniczego | 09.09.20r. | Sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny i nadaje się do eksploatacji | Brak zaleceń |  |
| 4. | ANGROM Roman Grześ | Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynku | 14.09.20r. | Stan poszczególnych elementów budynku oceniono jako średni lub zadowalający | Przeprowadzać bieżące konserwacje i naprawy.  Ująć w planach remontowych wymianę pozostałej stolarki drzwiowej.  Ująć w planach remontowych termomodernizację budynku. |  |
| 5. | ACTIV | Przegląd stanu technicznego budynku 5-letni | 12.10.20r. | Stan poszczególnych elementów budynku określono jako dobry lub dostateczny. | Montaż siatki ochronnej na wylotach z przewodów kominowych.  Poprawić estetykę zewnętrzną budynku.  Wykonać termomoizolację ścian zewnętrznych oraz stropodachu |  |
| 6. | Pomiary i Eksploatacja Maszyn i Urządzeń Elektro-energetycznych Adrian Olech | Kontrola skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej i uziemienia | 12.10.20r. | Wszystkie obwody wymienione w protokołach spełniają wymogi i pozwalają na eksploatację. | Brak zaleceń |  |